**broušení** za mokra ... nenechávat kotouč ponořený po skončení práce, zásobník vody vyháknout a spustit dolů !!!

zadní stranu nástroje srovnejte v ruce na svislé ploše brus. kotouče

přední stranu v upnutém nástavci zleva doprava ... šetří kámen

**směr** proti otáčení - rychlejší úběr

 po směru - jemnější nástroje

na honovacím koženém kotouči leštíme jen po směru po napuštění strojním olejem a bílou brusnou pastou

**úhel** nastavte výškou podpěrky při měřící fasetě na broušené špici upnutého nástroje

**změna zrnitosti** 250-1000 brus. kotouče pomocí přiloženého brusného přípravku

Poznámka: **Magnet** do vody zachytí piliny

**Doporučené pomůcky**

# SCHEPPACH jig 110 ... opěrka

# SCHEPPACH jig 120 upnutí pro dlouhé nože

# SCHEPPACH leštící honovací kotouč profilový 100mm